|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom du réseau | Nombre d’hôte souhaités | Nombres d’hôtes disponibles | Nombre d’IP restantes | Notations CIDR | Masque | Plage utilisable | Adresse réseau | Adresse de diffusion |
| LAN 1 | 5 | 254 | 249 | /24 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 - 192.168.1.254 | 192.168.1.0 | 192.168.1.255 |

EXIA

Bibliothèque

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom du réseau | Nombre d’hôte souhaités | Nombres d’hôtes disponibles | Nombre d’IP restantes | Notations CIDR | Masque | Plage utilisable | Adresse réseau | Adresse de diffusion |
| LAN 1 | 7 | 254 | 247 | /24 | 255.255.255.0 | 192.168.0.1 - 192.168.0.254 | 192.168.0.0 | 192.168.0.255 |

Engie

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom du réseau | Nombre d’hôte souhaités | Nombres d’hôtes disponibles | Nombre d’IP restantes | Notations CIDR | Masque | Plage utilisable | Adresse réseau | Adresse de diffusion |
| VLAN 10 | 100 | 126 | 26 | /25 | 255.255.255.128 | 192.168.0.1 - 192.168.0.126 | 192.168.0.0 | 192.168.0.127 |
| VLAN 11 | 60 | 62 | 2 | /26 | 255.255.255.192 | 192.168.0.129 - 192.168.0.190 | 192.168.0.128 | 192.168.0.191 |
| VLAN 12 | 20 | 30 | 10 | /27 | 255.255.255.224 | 192.168.0.193 - 192.168.0.222 | 192.168.0.192 | 192.168.0.223 |
| Manag  ement | 2 | 2 | 0 | /30 | 255.255.255.252 | 192.168.0.225 - 192.168.0.226 | 192.168.0.224 | 192.168.0.227 |

Digiplex

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom du réseau | Nombre d’hôte souhaités | Nombres d’hôtes disponibles | Nombre d’IP restantes | Notations CIDR | Masque | Plage utilisable | Adresse réseau | Adresse de diffusion |
| VLAN 10 | 29 | 254 | 225 | /24 | 255.255.255.0 | 192.168.10.1 - 192.168.10.254 | 192.168.10.0 | 192.168.10.255 |
| VLAN 20 | 38 | 254 | 216 | /24 | 255.255.255.0 | 192.168.20.1 - 192.168.20.254 | 192.168.20.0 | 192.168.20.255 |
| VLAN 30 | 24 | 254 | 230 | /24 | 255.255.255.0 | 192.168.30.1 - 192.168.30.254 | 192.168.30.0 | 192.168.30.255 |
| VLAN 40 | 12 | 254 | 242 | /24 | 255.255.255.0 | 192.168.40.1 - 192.168.40.254 | 192.168.40.0 | 192.168.40.255 |
| VLAN 50 | 30 | 254 | 224 | /24 | 255.255.255.0 | 192.168.50.1 - 192.168.50.254 | 192.168.50.0 | 192.168.50.255 |
| VLAN 60 | 8 | 254 | 246 | /24 | 255.255.255.0 | 192.168.60.1 - 192.168.60.254 | 192.168.60.0 | 192.168.60.255 |
| VLAN 70 | 5 | 254 | 249 | /24 | 255.255.255.0 | 192.168.70.1 - 192.168.70.254 | 192.168.70.0 | 192.168.70.255 |
| VLAN 80 | 14 | 254 | 239 | /24 | 255.255.255.0 | 192.168.80.1 - 192.168.80.254 | 192.168.80.0 | 192.168.80.255 |