|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom du réseau | Nombre d’hôte souhaités | Nombres d’hôtes disponibles | Nombre d’IP restantes | Notations CIDR | Masque | Plage utilisable | Adresse réseau | Adresse de diffusion |
| DSLAM-WAN | 2 | 2 | 0 | /30 | 255.255.255.252 | 80.0.0.1 - 80.0.0.2 | 80.0.0.0 | 80.0.0.3 |
| DSLAM-FAIRT1 | 2 | 2 | 0 | /30 | 255.255.255.252 | 80.0.0.5 - 80.0.0.6 | 80.0.0.4 | 80.0.0.7 |
| WAN-  FAIRT2 | 2 | 2 | 0 | /30 | 255.255.255.252 | 80.0.0.9 - 80.0.0.10 | 80.0.0.8 | 80.0.0.11 |
| FAIRT1-FAIRT2 | 2 | 2 | 0 | /30 | 255.255.255.252 | 80.0.0.13 - 80.0.0.14 | 80.0.0.12 | 80.0.0.15 |
| FAIRT1-FAIRT4 | 2 | 2 | 0 | /30 | 255.255.255.252 | 80.0.0.17 - 80.0.0.18 | 80.0.0.16 | 80.0.0.19 |
| FAIRT2- FAIRT3 | 2 | 2 | 0 | /30 | 255.255.255.252 | 80.0.0.21 - 80.0.0.22 | 80.0.0.20 | 80.0.0.23 |
| FAIRT4- FAIRT5 | 2 | 2 | 0 | /30 | 255.255.255.252 | 80.0.0.25 - 80.0.0.26 | 80.0.0.24 | 80.0.0.27 |
| FAIRT3- FAIRT5 | 2 | 2 | 0 | /30 | 255.255.255.252 | 80.0.0.29 - 80.0.0.30 | 80.0.0.28 | 80.0.0.31 |
| FAIRT3-FAIRT4 | 2 | 2 | 0 | /30 | 255.255.255.252 | 80.0.0.33 - 80.0.0.34 | 80.0.0.32 | 80.0.0.35 |

Interconnexion FAI