|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom du réseau | Nombre d’hôte souhaités | Nombres d’hôtes disponibles | Nombre d’IP restantes | Notations CIDR | Masque | Plage utilisable | Adresse réseau | Adresse de diffusion |
| EXIA | 1 | 254 | 235 | /24 | 255.255.255.0 | 131.50.62.1 - 131.50.62.254 | 131.50.62.245 | 131.50.62.255 |

EXIA

Bibliothèque

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom du réseau | Nombre d’hôte souhaités | Nombres d’hôtes disponibles | Nombre d’IP restantes | Notations CIDR | Masque | Plage utilisable | Adresse réseau | Adresse de diffusion |
| BIBLIO | 1 | 254 | 253 | /24 | 255.255.255.0 | 80.158.3.1 - 80.158.3.254 | 80.158.3.0 | 80.158.3.255 |

Engie

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom du réseau | Nombre d’hôte souhaités | Nombres d’hôtes disponibles | Nombre d’IP restantes | Notations CIDR | Masque | Plage utilisable | Adresse réseau | Adresse de diffusion |
| ENGIE | 1 | 254 | 253 | /24 | 255.255.255.0 | 45.80.255.1 - 45.80.255.254 | 45.80.255.0 | 45.80.255.255 |

Digiplex

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom du réseau | Nombre d’hôte souhaités | Nombres d’hôtes disponibles | Nombre d’IP restantes | Notations CIDR | Masque | Plage utilisable | Adresse réseau | Adresse de diffusion |
| DIGIPLEX | 1 | 254 | 253 | /24 | 255.255.255.0 | 68.101.36.1 - 68.101.36.254 | 68.101.36.0 | 68.101.36.255 |