Serveur Meraki

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom du réseau | Nombre d’hôte souhaités | Nombres d’hôtes disponibles | Nombre d’IP restantes | Notations CIDR | Masque | Plage utilisable | Adresse réseau | Adresse de diffusion |
| MERAKI | 6 | 2 64 (18,446,744,073,709,551,616) | 18,446,744,073,709,551,610 | 2001:0db8:1000:0000:0000:0000:0000:0000/64 | 64 bits | 2001:0db8:1000:0000:0000:0000:0000:0000  -  2001:0db8:1000:0000:ffff:ffff:ffff:ffff | 2001:0db8:1000:0000:0000:0000:0000:0002 | N/A |